厦门市海沧医院改扩建一期工程智能化建设项目
市场调研公告
1、 说明
1.本公告仅为集思广益，面向市场征集项目相关技术、服务、价格等，无任何针对性、倾向性或排他性，仅作为我院调研参考所用，并非正式采购，不代表任何采购行为。方案厂商所提交的相关资料中如涉及弄虚作假或恶意报价等不当行为的将被列入我院黑名单。
2.请满足项目需求的供应商（开发商）按报名材料要求整理产品资料，要求内容完整、清晰、整洁，并加盖单位公章按序装订。请于2026年7月21日17:00前将电子资料需加盖公章并扫描电子版发送至邮箱hcyyxxb1@sina.com（并备注子系统名称）。如报名多个系统，请分开报送。报名材料应清晰可辨，规范完整。逾期送达的报名文件以及不符合要求的报名文件不予受理。
3.报名单位如需了解项目情况，可联系医院。
本项目联系人：林工        联系电话：6888562  
联系时间：工作日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

2、 采购预算
采购预算：2284.73万元
3、 项目需求
	序号
	分类
	系统名称
	备注

	一
	公共安全系统
	入侵报警系统
	在各重要区域设置入侵报警装置，保障人员及财产安全。

	
	
	门禁管理系统
	在主要出入口、医护通道出入口、泵房、合用前室、治疗室、处置室等重要出入口设置门禁，对重要区域的人员出入进行有效的管理。

	
	
	可视对讲系统
	病房区主要进出门口设置门禁管理，配置可视对讲门口机，访客按动呼叫，触发开门请求，护士站主机同步接收呼叫信息，选择接通，可以直接通过门禁机上面的摄像头看到对方以及语音询问，经过身份核实后，护士按动话机上面的开门按键，门随即打开，方便人员进出。

	
	
	电梯控制系统
	对医院的2部医护电梯、1部货梯、1部污梯、设计层控功能，设置人脸读卡器，用户授权权限才能进入乘坐电梯，身份验证通过后系统为用户开通楼层按键权限，用户按楼层按键后电梯到达相应梯层。

	
	
	电梯五方通话系统（仅线缆）
	共9部电梯，系统实现底坑分机、轿厢副机、厢顶分机、电梯机房主机及监控中心主机之间的通话线缆。

	
	
	电子巡查系统
	本次电子巡查系统采用离线式巡更方式，通过机房管理电脑及管理软件对记录的巡逻信息进行管理，管理人员可查询、调阅、打印各保安巡更人员的工作情况，加强安保人员的管理。
本次暂定多条巡更线路，配置100个巡更点，具体实施可由医院管理人员根据实际使用需求进行调整。

	
	
	安防管理平台
	综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、门禁、电子巡查、电梯控制、可视对讲等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

	二
	通信基础设施
	综合布线系统
	建设综合布线为整个项目建设主干光纤、分支光纤网络，包含信息面板、模块、大对数、楼层UPS电源线缆等。包含进线汇聚机房及有线电视机房基础配置。

	
	
	计算机网络系统
	建设计算机网络内网、外网、智能化专网。
系统内、外网部分采用F5G全光网络技术，满足医院外网包括互联网访问、 办公系统、视频会议接入等。满足医院内网包括医院内部办公自动化，行政管理，医务管理，病房管理等信息接入的传输处理等。
智能化专网实现公共广播系统、视频监控系统、门禁管理系统、建筑设备自控系统等业务的传输。
服务器虚拟化资源池，构建统一的应用资源池，可实现负载匀衡，高可用，统一管理等能力。

	
	
	无线覆盖系统
	建设内网、外网、公益免费无线WiFi。
无线网络全部采用放装AP和高密AP针对病房区域进行全覆盖，在病房区域中，医生的移动医护和护士的手持PDA在执行医嘱的过程中，实现零漫游、无丢包、保证医疗业务顺利开展，业务不中断，提升病人的满意度，医院的知名度。本次增补的节点授权可以与院区原有IT运维系统进行完美的兼容，可支持本次对本次新增补的设备进行管理；若不兼容，则需提供一整套IT运维系统，对全网设备进行统一管理；

	
	
	公益WIFI系统
	公益免费无线

	
	
	多媒体会议系统
	在示教室、多媒体室、七层报告厅设置多媒体会议系统。对七层报告厅进行会议、音频、LED大屏、摄像、灯光会议系统建设。

	
	
	IPTV网络电视系统（仅线缆）
	在病房内设置一套网络电视线缆。

	三
	建筑设备管理
按照国产化自主可控要求进行建设
	楼宇自控系统
	利用BA系统对建筑物内的冷源系统设备、空调及排风系统设备、给排水系统设备实行全时间的控制和管理。系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据，作到一体化管理，达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果，最大限度安全延长设备寿命的目的。

	四
	医疗专项
	排队叫号系统
	排队叫号系统基于TCP/IP网络传输方式，实现门诊挂号排队、诊室分诊排队、取药排队、缴费排队的液晶屏显示和语音播报、分诊信息、广播喊话等功能，能有效地解决患者在就诊过程中遇到的无序排队、拥挤混乱等就医现象。
系统包括语音控制器、等候区显示设备、自助机等设备，系统软件沿用园区现有系统软件，接入新购硬件。

	
	
	数字化手术室（含手术室对讲）
	手术室对讲系统方便手术室内部与护士站或其它协同部门的视频通话，便于各部门之间的协调配合，为手术成功争取了时间。系统主要包含护士站主机、可视分机、手术状态显示屏等；系统基于局域网LAN和广域网WAN传输（可跨网段跨路由）技术，专用于手术室与护士站之间、手术室与手术室之间，以及手术室其它区域之间的双工可视对讲、求助呼叫、一键报警、录音录像、等，并能同步实时公告手术情况。

	
	
	病房呼叫系统
	医疗呼叫系统由呼叫对讲系统及护理软件组成，可与医院HIS相连。在电脑显示屏上显示床位使用一览表，并可在病人呼叫时显示病人基本信息，在护士站可以语音报号，并可在护士站、治疗室、值班室、过道等护士经常出现场合设置应答分机。

	
	
	病房探视系统（含ICU）
	病房区主要进出门口设置门禁管理，配置可视对讲门口机，访客按动呼叫，触发开门请求，护士站主机同步接收呼叫信息，选择接通，可以直接通过门禁机上面的摄像头看到对方以及语音询问，经过身份核实后，护士按动话机上面的开门按键，门随即打开，方便人员进出。

	
	
	时钟同步系统
	建设全院时钟同步系统，中心母钟接收来自北斗的标准时间信号，经由网络电缆传给各场所的子钟，指挥子钟统一显示时间，为所有工作人员提供标准时间，从而实现整个医院内统一的时间标准。

	
	
	医废溯源管理系统
	采用物联网技术实现医疗废弃物管理的智能化和可视化，能够跟踪和追溯医疗废弃物在医院内部的整个处理和流转的过程，通过条形码/二维码、无源RFID标签对每个医疗废弃物垃圾袋和医疗废弃物垃圾桶/转运箱进行物联网标识，医疗废弃物从科室分类、打包称重到院内转运、中转站入库暂存、复查核对、中转站出库、出院交接的医院内部全过程进行监管，实现对垃圾袋和垃圾桶/转运箱的可视化、可追溯的管控，确保医疗废弃物在收集、转运、暂存、销毁交接过程中不出现医疗废弃物的外泄，提升医院医疗废弃物的信息化和工作效率，使医院的医疗废弃物管理更加规范化，提高医院医疗废弃物的整体监管水平。

	五
	机房工程
	消控机房工程
	系统设置机房装修、机房配电照明、防雷接地、空调、机房环境检测、机房综合布线系统等。包含旧消控室机房数据切割、设备迁移。

	
	
	计算机网络中心机房工程
	系统设置机房装修、机房配电照明、防雷接地、空调、机房环境检测、机房综合布线系统等。包含旧消控室机房数据切割、设备迁移。

	
	
	UPS配电系统
	消控室机房及计算机网络中心机房配套UPS不间断电源系统供电，为智能化信息化系统的前后端设备提供不间断的电源供应。

	
	
	计算机网络与安全（在原有架构基础上，新增功能与更新换代）
	根据全国医院信息化等保3级要求，针对该项目计算机网络数据内网，无线内网、数据外网、无线外网设置网络安全设备（包含防火墙、上网行为管理、WAF、准入系统、杀毒软件、 网络防泄露、日志审计、数据库审计（利旧）、安全态势感知、国密堡垒机、服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、国密SSL安全网关等），实现防御网络的大多数的攻击行为，保证网络运行的稳定性。

	本项目软硬件原厂维保期按3年计。

















三、报名材料
报名材料递交必备文件清单
	序号
	资料名称

	1
	封面：应注明供应商（开发商）企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式（附件1）

	2
	产品信息：产品生产厂家、品牌、型号、产地、主要性能（含优势、亮点）等（详见附件5）

	3
	产品报价（详见附件5）

	4
	产品详细技术参数（详见附件5）

	5
	承诺交货时间及原厂售后服务承诺等服务方案
（含质保期、响应速度及质保到期后年度维保费用报价等）

	6
	廉洁承诺书（详见附件2）

	7
	中小企业声明函（货物）（详见附件3）

	8
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（详见附件4）

	9
	本项目需要的其他报名材料（请自行补充及增加编号）



备注：1-7项均为必备资料（如有8、…后序要求自行修改编号），按项目内容顺序排列，并注明项目序号及页码，胶装成册。若无法提供某项要求的文件资料，请在该项所对应的页面上填写情况说明。

                                                    



附件1

厦门市海沧医院


报
名
材
料


项目名称：
序    号：
供 应 商：
联 系 人：
联系方式：
日    期：
附件2
廉洁告知书

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：
1、 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。
2、 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。
3、 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。
4、 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。
5、 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。
6、 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。
                             盖  章：
                             日  期：

厦门市海沧医院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。
                              签  字：
盖  章：
日  期：


附件3
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加厦门市海沧医院改扩建一期工程智能化建设项目方案征集活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
承接企业为【企业名称】，从业人员【  】人，营业收入为【  】万元，资产总额为【  】万元，属于【中型企业、小型企业、微型企业】（根据情况选择一项填写）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
填写说明：
1、“其他未列明行业”行业的划型标准：行业的划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。填报的企业类型与划型标准不对应的，将可能导致投标无效。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，在【】内填“\”即可。若填报的数据与投标人自己提供的上一年度财务审计报告数据有出入的，将可能导致投标无效。
3、带【】的地方都要填写，同时不得删减、更改内容，否则将可能导致投标无效。
4、若对填写本声明函有疑问的，请及时联系代理机构咨询，否则由此导致的不利后果由投标人自行承担。
附件4 
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：厦门市海沧医院
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报名供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日









附件5
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
	合价

	一
	入侵报警系统
	
	
	
	

	1
	控制设备
	1.名称:报警控制键盘
	台
	3
	
	

	2
	入侵探测设备
	1.名称:被动红外微波双技术探测器
2.安装方式:壁装
	套
	5
	
	

	3
	入侵报警控制器
	1.名称:四路防区模块
	套
	11
	
	

	4
	入侵报警控制器
	1.名称:八路防区模块
	套
	4
	
	

	5
	控制设备
	1.名称:报警主机
	台
	1
	
	

	6
	开关电源设备
	1.种类:报警主机蓄电池（12V7AH，报警主机专用）
	台
	1
	
	

	7
	控制设备
	1.名称:遥控器
	台
	1
	
	

	8
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
	个
	17
	
	

	9
	入侵探测设备
	1.名称:拉线式紧急按钮
	套
	18
	
	

	10
	入侵探测设备
	1.名称:紧急按钮开关
	套
	44
	
	

	11
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYPS2*2*1.5
	m
	172.1
	
	

	12
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	2690.48
	
	

	13
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	343.42
	
	

	14
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYSP2*1.5
	m
	228.88
	
	

	15
	安全防范分系统调试
	1.名称:入侵报警系统 (67点)
	系统
	1
	
	

	16
	安全防范系统工程试运行
	1.名称:试运行 (184点)
	系统
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二
	门禁管理系统
	
	
	
	

	1
	出入口控制设备
	1.名称:人脸识别一体机
	台
	212
	
	

	2
	出入口执行机构设备
	1.名称:双门磁力锁
2.磁力锁LZ支架
	台
	137
	
	

	3
	出入口执行机构设备
	1.名称:单门磁力锁
2.磁力锁LZ支架
	台
	47
	
	

	4
	出入口目标识别设备
	1.名称:出门按钮
	台
	155
	
	

	5
	出入口控制设备
	1.名称:四门控制器
	台
	59
	
	

	6
	出入口控制设备
	1.名称:双门控制器
	台
	1
	
	

	7
	出入口控制设备
	1.名称:消防模块
	台
	60
	
	

	8
	出入口控制设备
	1.名称:中间继电器
	台
	60
	
	

	9
	出入口目标识别设备
	1.名称:发卡器
	台
	2
	
	

	10
	出入口目标识别设备
	1.名称:IC卡
	台
	1500
	
	

	11
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	14309.13
	
	

	12
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY6*1.0
	m
	9363.04
	
	

	13
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	9597.12
	
	

	14
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	212
	
	

	15
	安全防范分系统调试
	1.名称:出入口控制系统 (212门)
	系统
	1
	
	

	16
	安全防范系统工程试运行
	1.名称:试运行 (212点)
	系统
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	三
	可视对讲系统
	
	
	
	

	1
	可视对讲门禁门口机
	1.名称:可视对讲门禁门口机
2.门口机采用≥10.1寸彩色IPS触摸屏显示屏
3.屏幕分辨率≥1280*800
	台(个)
	23
	
	

	2
	可视对讲门禁室内主机
	1.名称:可视对讲门禁室内主机
2.采用≥7寸分辨率≥1024*600彩色TFT LCD显示屏
	台(个)
	16
	
	

	3
	出入口目标识别设备
	1.名称:病房门禁出门按钮
	台
	11
	
	

	4
	出入口控制设备
	1.名称:门禁电源
2.输入电压： AC220±10%，50Hz；输出电压： 12V/2A；尺寸：100*50*30mm
	台
	29
	
	

	5
	出入口目标识别设备
	1.名称:发卡器
2.设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥480*800，屏幕防暴等级≥IK04。
	台
	4
	
	

	6
	出入口执行机构设备
	1.名称:单门磁力锁
2.磁力锁LZ支架
	台
	6
	
	

	7
	出入口执行机构设备
	1.名称:双门磁力锁
2.磁力锁LZ支架
	台
	11
	
	

	8
	出入口目标识别设备
	1.名称:开门按钮
	台
	19
	
	

	9
	出入口控制设备
	1.名称:八门门禁控制器
	台
	2
	
	

	10
	出入口目标识别设备
	1.名称:门禁卡
	台
	190
	
	

	11
	出入口控制设备
	1.名称:32位处理器的四门门禁主机
	台
	2
	
	

	12
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	1623.18
	
	

	13
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	124.68
	
	

	14
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RVVP4*1.0
	m
	1146.7
	
	

	15
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RVV6*1.0
	m
	145.94
	
	

	16
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	327.34
	
	

	17
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	39
	
	

	18
	安全防范分系统调试
	1.名称:出入口控制系统 (≤50门)
	系统
	1
	
	

	19
	安全防范系统工程试运行
	1.名称:试运行 (≤200点)
	系统
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	四
	电梯控制管理系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	出入口执行机构设备
	1.名称:人脸识别一体机
2.设备应配备≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2
	台
	4
	
	

	2
	出入口控制设备
	1.名称:梯控主机
	台
	4
	
	

	3
	出入口控制设备
	1.名称:梯控联动模块
	台
	4
	
	

	4
	出入口控制设备
	1.名称:12V电源
2.适配电压：220V~250V；输出电压：12DC，2A
	台
	4
	
	

	5
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	45.1
	
	

	6
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYP6*1.0
	m
	44
	
	

	7
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RVVSP4*0.5
	m
	616
	
	

	8
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	4
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:梯控管理软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	五
	五方通话系统
	
	
	
	

	1
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYP6*1.0
	m
	970.38
	
	

	小   计
	
	
	
	

	六
	电子巡更系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	出入口目标识别设备
	1.名称:巡更巡检器5
	台
	5
	
	

	2
	出入口目标识别设备
	1.名称:通讯座
	台
	5
	
	

	3
	出入口目标识别设备
	1.名称:信息钮
	台
	100
	
	

	4
	出入口目标识别设备
	1.名称:人员钮
	台
	5
	
	

	5
	安全防范分系统调试
	1.名称:电子巡更 (100个点)
	系统
	1
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:巡查软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	七
	安防管理平台
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	服务器
	1.名称:管理服务器
	台
	2
	
	

	2
	服务器
	1.名称:一体化运维服务器
	台
	2
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:管理平台软件
	套
	1
	
	

	2
	软件
	1.名称:一体化运维服务平台
	套
	1
	
	

	3
	软件
	1.名称:服务器国产化操作系统(3年服务)
	套
	2
	
	

	小   计
	
	
	
	

	八
	综合布线系统
	
	
	
	

	1
	信息插座
	1.名称:单孔网络电视插座
	个
	147
	
	

	2
	电视、电话插座
	1.名称:有线电视插座
	个
	147
	
	

	3
	信息插座
	1.名称:数据插座（单数据）
	个
	510
	
	

	4
	信息插座
	1.名称:单语音插座
	个
	179
	
	

	5
	信息插座
	1.名称:外网、内网信息插座（双数据）
	个
	277
	
	

	6
	信息插座
	1.名称:双内网信息插座（双数据）
	个
	199
	
	

	7
	信息插座
	1.名称:内网、语音信息插座（双数据）
	个
	62
	
	

	8
	跳线
	1.名称:网络跳线
	条
	1671
	
	

	9
	跳线
	1.名称:语音跳线
	条
	241
	
	

	10
	配线架
	1.名称:24口六类非屏蔽网络配线架
	架
	94
	
	

	11
	跳线
	1.名称:低烟无卤六类非屏蔽跳线(2米)
	条
	2752
	
	

	12
	配线架
	1.名称:100对110配线架
	架
	30
	
	

	13
	跳线
	1.名称:RJ45-110跳线
	条
	250
	
	

	14
	配线架
	1.名称:24口光纤配线架
	架
	143
	
	

	15
	配线架
	1.名称:理线架 (1U)
	架
	265
	
	

	16
	光纤连接
	1.名称:光纤连接(含耦合器、尾纤)
	芯
	4520
	
	

	17
	跳线
	1.名称:光纤跳线
	条
	1524
	
	

	18
	跳线
	1.名称:双芯LC-LC单模光纤跳线
	条
	736
	
	

	19
	跳线
	1.名称:双芯LC-LC多模光纤跳线
	条
	336
	
	

	20
	机柜、机架
	1.名称:设备柜 600*600*2000
2.8#槽钢支架，二道防锈漆处理
	台
	40
	
	

	21
	配线架
	1.名称:96芯ODF机架式(含耦合器）
	架
	14
	
	

	22
	配电箱
	1.名称:楼层UPS配电箱
	台
	15
	
	

	23
	桥架
	1.名称:UPS供电桥架(含配件及盖板)
2.规格:200*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	50
	
	

	24
	铁构件
	1.名称:桥架支架制作安装(除锈,刷漆)
2.材质:型钢
	kg
	36.06
	
	

	25
	防火堵洞
	1.名称:桥架孔洞防火泥封堵
	m3
	0.07
	
	

	26
	光缆
	1.名称:低烟无卤2芯单模光纤
	m
	24023.73
	
	

	27
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	52123.07
	
	

	28
	光缆
	1.名称:低烟无卤12芯室内单模光纤
	m
	5308.1
	
	

	29
	光缆
	1.名称:低烟无卤12芯室内多模光纤
	m
	2860
	
	

	30
	光缆
	1.名称:48芯室外单模光纤
	m
	1855.66
	
	

	31
	光缆
	1.名称:6芯室外单模光纤
	m
	991.11
	
	

	32
	大对数电缆
	1.名称:25对大对数线缆
	m
	537.45
	
	

	33
	大对数电缆
	1.名称:50对大对数线缆
	m
	125.56
	
	

	34
	大对数电缆
	1.名称:100对大对数线缆
	m
	35.18
	
	

	35
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY3*2.5
	m
	20475
	
	

	36
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*6
3.敷设方式、部位:室内
	m
	2800
	
	

	37
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	2059
	
	

	38
	光纤测试
	1.测试类别:光纤 测试
	链路
	2260
	
	

	39
	光纤测试
	1.测试类别:大对数线缆(对) 测试
	链路
	500
	
	

	小   计
	
	
	
	

	九
	计算机网络系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	交换机
	1.名称:内网核心交换机9
2.交换容量≥645Tbps，包转发率≥230000Mpps；
3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板槽位数≥4，整机业务板槽位数≥8。
4.为了保证设备的性能，交换机支持单槽位带宽≥4.8Tbps，每端口数据缓存≥200ms；
	台
	2
	
	

	2
	交换机
	1.名称:外网核心交换机
2.交换容量≥645Tbps，包转发率≥230000Mpps；
3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板槽位数≥4，整机业务板槽位数≥8。
4.为了保证设备的性能，交换机支持单槽位带宽≥4.8Tbps，每端口数据缓存≥200ms；
	台
	2
	
	

	3
	模块(模块箱)
	1.名称:万兆单模光模块
2.10Gbps/1310nm单模短距SFP+激光收发一体化模块
	台
	56
	
	

	4
	模块(模块箱)
	1.名称:40G单模光模块
2.40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	台
	16
	
	

	5
	OLT
	1.名称:OLT
2.框式OLT, 业务板卡槽位≥7个，支持GPON口≥112个，XGS-PON口≥112个。每槽位带宽≥200Gbps，主控板交换容量≥8Tbps。
	台
	2
	
	

	6
	分光器
	1.名称:分光器
2.SC/UPC-上架式光分路器2:8
	台
	56
	
	

	7
	分光器
	1.名称:分光器
2.SC/UPC-上架式光分路器2:16
	台
	23
	
	

	8
	干线设备
	1.名称:4口ONU
2.盒式ONU设备，金属外壳，网络侧配置接口≥1个GPON，用户侧接口≥4路GE。
	个
	18
	
	

	9
	干线设备
	1.名称:8口ONU
2.盒式ONU设备，金属外壳，网络侧接口配置≥1个GPON，用户侧接口≥8路GE。
	个
	181
	
	

	10
	干线设备
	1.名称:8口XGS-PON ONU
2.盒式ONU设备，金属外壳，网络侧接口配置≥1个XGS-PON，用户侧接口≥8路GE。
	个
	243
	
	

	11
	干线设备
	1.名称:24口XGS-PON ONU
2.机架式ONU，金属外壳，高度不超过1U，网络侧接口配置≥1个XGS-PON, 用户侧接口≥24路GE。
	个
	1
	
	

	12
	干线设备
	1.名称:24口XGS-PON ONU（POE）
2.机架式ONU，金属外壳，高度不超过1U，网络侧接口配置≥1个XGS-PON, 用户侧接口≥24路GE，每个GE端口最大支持30W供电，PoE输出总功率≥370W。
	个
	14
	
	

	13
	交换机
	1.名称:智能化核心交换机
2.交换机系统交换容量≥256Tbps，包转发率≥14400Mpps，主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4
	台
	2
	
	

	14
	交换机
	1.名称:汇聚交换机
2.交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥276Mpps
3.支持48个千兆光口， 4个万兆光口，扩展卡槽位数≥1
4.支持模块化电源，支持电源个数≥2，支持380V高压直流;
	台
	2
	
	

	15
	交换机
	1.名称:24口接入交换机
2.交换容量≥672Gbps;
3.包转发率≥171Mpps;
4.支持24个千兆电口， 4个万兆光口;
	台
	19
	
	

	16
	交换机
	1.名称:24口POE接入交换机
2.交换容量≥1.28Tbps
3.包转发率≥240Mpps
4.支持24个千兆电口,支持PoE/PoE+， 4个万兆光口，扩展卡槽位数≥1
	台
	23
	
	

	17
	模块(模块箱)
	1.名称:千兆单模光模块
2.1.25Gbps/1310nm单模短距SFP激光收发一体化模块
	台
	188
	
	

	18
	交换机
	1.名称:万兆交换机
2.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
3.40/100 GE光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，支持电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道；
	台
	2
	
	

	19
	服务器
	1.名称:虚拟化服务器10
2.标准2U机架式服务器
	台
	4
	
	

	20
	存储设备
	1.名称:全闪存存储
2.2U盘控一体全闪存集中式存储
	台
	2
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:网管平台
	套
	1
	
	

	2
	软件
	1.名称:虚拟化软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十
	无线覆盖系统
	
	
	
	

	1
	控制设备
	1.名称:Wi-Fi7放装AP（内网）
	台
	43
	
	

	2
	控制设备
	1.名称:高密AP（内网）
	台
	3
	
	

	3
	控制设备
	1.名称:Wi-Fi7智分基站（内网）
	台
	76
	
	

	4
	视频系统设备
	1.名称:10米双轨馈线（内网）
	条
	220
	
	

	5
	视频系统设备
	1.名称:15米双轨馈线（内网）
	条
	314
	
	

	6
	控制设备
	1.名称:天线（内网）
	台
	534
	
	

	7
	交换机
	1.名称:24口高功率POE交换机（内网）
2.交换容量≥6.7Tbps ，转发性能≥250Mpps；
3.固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个；
	台
	7
	
	

	8
	交换机
	1.名称:内网核心交换机9
2.交换容量≥250Tbps，包转发率≥38000Mpps；
3.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；
	台
	2
	
	

	9
	控制设备
	1.名称:内网无线控制器
	台
	2
	
	

	10
	控制设备
	1.名称:Wi-Fi7放装AP（外网）
	台
	43
	
	

	11
	控制设备
	1.名称:高密AP（外网）
	台
	3
	
	

	12
	交换机
	1.名称:24口高功率POE交换机（外网）
2.交换容量≥6.7Tbps ，转发性能≥250Mpps；
3.固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个；
	台
	7
	
	

	13
	交换机
	1.名称:外网无线汇聚交换机
2.交换容量≥250Tbps，包转发率≥38000Mpps；
3.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；
	台
	2
	
	

	14
	控制设备
	1.名称:外网无线控制器
2.默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理512个AP；
	台
	2
	
	

	15
	软件
	1.名称:运维管理系统节点授权
	套
	1
	
	

	16
	软件
	1.名称:内外网网络准入系统
	套
	1
	
	

	17
	软件
	1.名称:外网网络准入系统
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十一
	公益WIFI
	
	
	
	

	1
	防火墙
	1.名称:防火墙
2.智能应用识别搜索引擎类应用控制、P2P下载类应用控制、视频类、电子邮件类应用控制等；
支持识别6000+应用;
支持,入侵检测防护网络安全,5000+种特征的攻击检测和防御 12000+；
支持高级别病毒库，防止病毒传播，300万+ 500万+，病毒库定期更新；
支持远程访问办公网络、支持IPSec VPN、SSL VPN，SSL VPN支持国密算法，支持SM2；
支持基于实时更新的威胁情报提供防护能力;软件定义广域网;
支持威胁、应用流量、用户流量、
接口流量展示、系统运行信息
统一监控、统一升级、授权管理、
策略配置、自动巡检、告警分析、自动报表
支持通过URL分类过滤方式限制访问，分类库超1.2亿条规则
	台
	1
	
	

	2
	交换机
	1.名称:24口高功率POE交换机（内网）
2.交换容量≥520Gbps，包转发率≥132Mpps
3.8/10/16/24/48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个 千兆SFP/万兆 SFP+
	台
	24
	
	

	3
	控制设备
	1.名称:云wifi
2.设备采用内置智能天线，支持2.4G和5G双频，整机支持4条空间流，整机速率大于2.9Gbps
	台
	336
	
	

	4
	交换机
	1.名称:48口光纤汇聚交换机
2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥490Mpps，支持24/48个万兆SFP+，6个100GE QSFP28
	台
	1
	
	

	5
	控制设备
	1.名称:AC 控制管理
2.管理 AP 数：最大 512 个;接入用户数：最大 4096;转发能力：10 Gbps（12 Mpps）;接口：10×GE 电口 + 2×10GE SFP + 光口；1×Console、1×USB 2.0;交换特性：VLAN 4096、MAC 地址表 8192;路由：IPv4/IPv6 静态 + 动态（RIP/OSPF/BGP）;尺寸 / 重量：43.6×210×250 mm / 1.47 kg;电源 / 功耗：12V DC 适配器 / 最大 21W;环境：0～45℃（海拔≤1800m）
	台
	1
	
	

	6
	模块(模块箱)
	1.名称:光模块
2.单模短距SFP激光收发一体化模块
	台
	48
	
	

	7
	专线
	1.300m互联网专线
	条
	1
	
	

	8
	配线架
	1.名称:24口六类非屏蔽网络配线架
	架
	24
	
	

	9
	配线架
	1.名称:理线架 (1U)
	架
	27
	
	

	10
	跳线
	1.名称:低烟无卤六类非屏蔽跳线(2米)
	条
	342
	
	

	11
	光纤连接
	1.名称:光纤连接(含耦合器、尾纤)
	芯
	384
	
	

	12
	跳线
	1.名称:双芯LC-LC单模光纤跳线
	条
	62
	
	

	13
	光缆终端盒
	1.名称:12口光纤终端盒（含耦合器）
	个
	14
	
	

	14
	配线架
	1.名称:72口芯ODF（含耦合器）
	架
	3
	
	

	15
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	17132.76
	
	

	16
	光缆
	1.名称:低烟无卤12芯室内单模光纤
	m
	1436.62
	
	

	17
	配管
	1.名称:扣压式薄壁钢导管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:防腐刷漆、接地
5.含配管敷设处的钢丝网加固、凿槽、刨沟、凿孔(洞)、及恢复等一切安装所需
	m
	1480
	
	

	18
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	336
	
	

	19
	光纤测试
	1.测试类别:光纤 测试
	链路
	192
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十二
	多媒体会议系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	显示设备
	1.名称:户内全彩LED屏
2.LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡
	m2
	51.61
	
	

	2
	显示设备
	1.名称:室内LED屏支架
	m2
	52
	
	

	3
	显示设备
	1.名称:户内单红LED屏
2.LED像素直径3.75mm，像素点间距≤4.75mm；LED灯管的每个像素点由1纯红LED灯构成
3.显示屏有效显示尺寸为3.04m*1.52m（按照项目修改尺寸）。
	m2
	4.99
	
	

	4
	视频系统设备
	1.名称:发送卡
	台
	1
	
	

	5
	配电箱
	1.名称:配电柜
2.配电柜额定功率≥50KW，具备15个单相回路
	台
	1
	
	

	6
	视频系统设备
	1.名称:集中式拼控器
2.产品采用4U机架、插拔式模块化设计，槽位数≥12个（不含电源、风扇槽位）
	台
	1
	
	

	7
	视频系统设备
	1.名称:HDMI输入板
2.4KHDMI输入板,支持≥2路HDMI信号输入，单路分辨率≥4096 × 2160@60Hz
	台
	2
	
	

	8
	视频系统设备
	1.名称:二合一网口板（10网口）
	台
	5
	
	

	9
	视频系统设备
	1.名称:大屏显控一体机
	台
	1
	
	

	10
	LED网线组件包
	1.LED网线组件包
	包
	10
	
	

	11
	LED电源线组件包
	1.LED电源线组件包
	包
	7
	
	

	12
	网络服务器
	1.名称:台式电脑12
2.CPU：≥12核/2.1GHz
内存：≥32GB 3200MHz x1;
硬盘1-SSD：≥512G SATA SSD x1;
硬盘2-HDD：≥2T HDD 5400转 x1;
显卡：≥2G独显
显示器：27英寸
	台
	1
	
	

	13
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16
3.敷设方式、部位:室内
	m
	150
	
	

	14
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	600
	
	

	15
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*4
3.敷设方式、部位:室内
	m
	100
	
	

	16
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*2.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	320.97
	
	

	17
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:YJV-3*2.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	128.45
	
	

	18
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号、规格:YJY-3*2.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	117.39
	
	

	19
	系统集成
	1.安装及技术服务
	项
	1
	
	

	20
	包装材料
	1.8mm胶合免熏蒸木箱
	m2
	56.6
	
	

	21
	显示设备
	1.名称:86寸显示屏
	台
	4
	
	

	22
	设备支架
	1.名称:86寸显示屏支架
	套
	4
	
	

	23
	视频系统设备
	1.名称:超高清KVM发送器
	台
	4
	
	

	24
	视频系统设备
	1.名称:超高清KVM接收器
	台
	4
	
	

	25
	普通灯具
	1.名称:LED影视灯
2.型号:200w,3200k-6000k
	套
	28
	
	

	26
	普通灯具
	1.名称:固定染色灯
2.型号:180w
	套
	6
	
	

	27
	普通灯具
	1.名称:摇头灯
2.型号:230W
	套
	6
	
	

	28
	视频系统设备
	1.名称:控台
2.选用≥13.3寸高清触摸屏,无延迟
	台
	1
	
	

	29
	视频系统设备
	1.名称:直通箱
2.定电压:三相五线制AC380V±10％，50Hz;额定功率:12路×4KW，可适用于任何负载;开关:过载与短路双重保护高分断空气开关;功能:A、B、C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用
	台
	1
	
	

	30
	视频系统设备
	1.名称:信号放大器
2.8路光电隔离DMX信号分配器
	台
	1
	
	

	31
	扩声系统设备
	1.名称:线阵音箱
2.系统类型：2X8"二分频线阵列音箱；频率响应： 60Hz-20kHz±3dB；灵敏度： 97dB/1W/1M@±2dB；额定功率： 500W/8Ω；峰值功率： 1000W/8Ω； 低音： 8"×2只；高音： 1.73"×1只；连接器：NL4X2；声压级： 106dB continuous, 112dB peak
	台
	10
	
	

	32
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
2.采用AB类电路技术，拥有高效率的功率转换；
3.采用超大功率铁芯变压器设计，超大容量电容设计，低频浑厚。
4.功放采用优化散热器结构和高品质的散热风扇；
5.额定输出功率：8Ω立体声1000W×2
6.额定输出功率：4Ω立体声1600W×2
7.额定桥接输出功率：8Ω桥接3000W
	台
	2
	
	

	33
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
2.采用AB类电路技术，拥有高效率的功率转换；
3.采用超大功率铁芯变压器设计，超大容量电容设计，低频浑厚。
4.功放采用优化散热器结构和高品质的散热风扇；
5.额定输出功率：8Ω立体声1300W×2
6.额定输出功率：4Ω立体声1900W×2
7.额定桥接输出功率：8Ω桥接3800W
	台
	1
	
	

	34
	设备支架
	1.名称:阵列连接配件及田子架
	套
	2
	
	

	35
	设备支架
	1.名称:支架
2.标配长度：6米；包含：葫芦架1套。承重：2t。
	套
	2
	
	

	36
	扩声系统设备
	1.名称:10寸全频专业音箱
2.系统类型： 两分频全频音箱；频率响应： 100Hz-18kHz±3dB；灵敏度： 91dB/1W/1M@±2dB；额定功率： 250W/8Ω   ；峰值功率：  500W/8Ω ；高音：1.73”x1；低音： 10"×1只
	台
	8
	
	

	37
	设备支架
	1.名称:音箱壁挂支架
	套
	4
	
	

	38
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
2.采用AB类电路技术，拥有高效率的功率转换；
3.采用超大功率铁芯变压器设计，超大容量电容设计，低频浑厚。
4.功放采用优化散热器结构和高品质的散热风扇；
5.额定输出功率：8Ω立体声400W×2
6.额定输出功率：4Ω立体声700W×2
7.额定桥接输出功率：8Ω桥接1250W
	台
	3
	
	

	39
	扩声系统设备
	1.名称:专业音箱
2.系统类型： 两分频全频音箱;频率响应： 100Hz-18kHz±3dB;灵敏度： 91dB/1W/1M@±2dB;额定功率： 250W/8Ω;峰值功率：  500W/8Ω ;高音：1.73”x1;低音： 10"×1只
	台
	2
	
	

	40
	扩声系统设备
	1.名称:专业音箱
2.系统类型： 两分频全频音箱;频率响应： 58Hz-20kHz±3dB;灵敏度： 96dB/1W/1M@±2dB;额定功率： 300W/8Ω;峰值功率：  600W/8Ω;高音：1.73”x1;低音： 10"×1只
	台
	2
	
	

	41
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
2.采用AB类电路技术，拥有高效率的功率转换；
3.采用超大功率铁芯变压器设计，超大容量电容设计，低频浑厚。
4.功放采用优化散热器结构和高品质的散热风扇；
5.额定输出功率：8Ω立体声500W×2
6.额定输出功率：4Ω立体声950W×2
7.额定桥接输出功率：8Ω桥接1950W
	台
	1
	
	

	42
	扩声系统设备
	1.名称:专业音箱
2.系统类型：  15"超低音音箱;频率响应： 35Hz-500Hz±3dB;灵敏度： 103dB/1W/1M@±2dB;额定功率： 500W/8Ω;峰值功率：  1000W/8Ω;低音： 15"×1只   （100芯）;连接器：NL4X2;声压级： 120dB continuous, 126dB peak
	台
	2
	
	

	43
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
2.采用AB类电路技术，拥有高效率的功率转换；
3.采用超大功率铁芯变压器设计，超大容量电容设计，低频浑厚。
4.功放采用优化散热器结构和高品质的散热风扇；
5.额定输出功率：8Ω立体声1000W×2
6.额定输出功率：4Ω立体声1600W×2
7.额定桥接输出功率：8Ω桥接3000W
	台
	1
	
	

	44
	扩声系统设备
	1.名称:无线话筒（手持）
	台
	2
	
	

	45
	扩声系统设备
	1.名称:无线话筒（头戴）
	台
	1
	
	

	46
	扩声系统设备
	1.名称:天线分配器
	台
	2
	
	

	47
	扩声系统设备
	1.名称:无线话筒天线
	台
	1
	
	

	48
	扩声系统设备
	1.名称:话筒
2.频率响应：20Hz-20kHz;供电方式 ：48V幻象供电;待机电流：2.4mA;工作电流： 6.6mA;音频输出：卡农公座 x 1,XLR t x 1
	台
	1
	
	

	49
	扩声系统设备
	1.名称:话筒
2.换能方式:电容式;指向特性:超心型;频率响应:80-20000Hz;信噪比:>65dB;灵敏度:-30dB;拾音距离:10-60cm;供电电压:3V/48V;连接线长:8m
	台
	4
	
	

	50
	扩声系统设备
	1.名称:智能混音器
2.16路平衡式话筒\线路输入，16路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
	台
	1
	
	

	51
	扩声系统设备
	1.名称:数字调音台
2. ≥7寸800*480电容触摸显示屏；CPU：≥4核，≥1G主频，17秒急速开机，运行速度更快;24路MIC输入1组立体声输入,数字输入：光纤/声卡，MP3
	台
	1
	
	

	52
	扩声系统设备
	1.名称:音频处理器
2.模拟通道数: 16路平衡/线路输入16路平衡/线路输出
	台
	1
	
	

	53
	扩声系统设备
	1.名称:抑制器
	台
	1
	
	

	54
	扩声系统设备
	1.名称:有源音箱
	台
	1
	
	

	55
	扩声系统设备
	1.名称:监听耳机
2.灵敏度103dB、线长2M
	台
	1
	
	

	56
	扩声系统设备
	1.名称:定时滤波电源时序器
	台
	1
	
	

	57
	扩声系统设备
	1.名称:定时电源时序器
	台
	5
	
	

	58
	扩声系统设备
	1.名称:全数字会议系统主机
	台
	1
	
	

	59
	扩声系统设备
	1.名称:会议话筒处理器
	台
	1
	
	

	60
	扩声系统设备
	1.名称:会议话筒
2.麦克风类型：电容式;指向性：超心型;频响范围：60~16kHZ;灵敏度：≥-38dBV/Pa;最大声压级：≥125 dB (THD<3%);输入阻抗：2kΩ
	台
	6
	
	

	61
	扩声系统设备
	1.名称:发射器
	台
	1
	
	

	62
	扩声系统设备
	1.名称:话筒充电箱
	台
	1
	
	

	63
	扩声系统设备
	1.名称:网络中控主机
	台
	1
	
	

	64
	扩声系统设备
	1.名称:控制器
	台
	1
	
	

	65
	扩声系统设备
	1.名称:串口分配器
	台
	1
	
	

	66
	显示设备
	1.名称:平板电脑
2.屏幕尺寸：≥10.4英寸；分辨率：2000*1200dpi；运行内存：≥4GB；CPU核数：≥8核；网络连接：WiFi版；端口：USB接口Type-C。
	台
	1
	
	

	67
	路由器
	1.名称:路由器
2.7200M，wifi6，千兆网口
	台
	1
	
	

	68
	扩声系统设备
	1.名称:录播主机
	台
	1
	
	

	69
	监控摄像设备
	1.名称:摄像机
	台
	3
	
	

	70
	监控摄像设备
	1.名称:摄像机吊装支架
	台
	1
	
	

	71
	扩声系统设备
	1.名称:智能控制系统
	台
	1
	
	

	72
	扩声系统设备
	1.名称:网络/DMX处理器
	台
	1
	
	

	73
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.莲花头-6.5单插头(2M)
	台
	2
	
	

	74
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.6.5单插头-卡侬头（公）(2M)
	台
	5
	
	

	75
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.卡侬头（公）-卡侬头（母）(2M)
	台
	14
	
	

	76
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.卡侬头（公）-卡侬头（母）(3M)
	台
	22
	
	

	77
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.双莲花头-3.5单插头(2M)
	台
	2
	
	

	78
	扩声系统设备
	1.名称:设备音频跳线
2.双6.5单插头-3.5单插头(2M)
	台
	2
	
	

	79
	机柜、机架
	1.名称:42U机柜
2.尺寸:600X800X2055mm;容量:42U;配置:8位10A PDU插排一个,固定板3块,风扇部件2组,4只两寸重型脚轮,M6方螺母钉40套,内六角扳手一只
	台
	2
	
	

	80
	显示设备
	1.名称:27英寸显示器
	台
	1
	
	

	81
	信息插座
	1.名称:话筒插座
2.弹起式/2个卡侬口
	个
	2
	
	

	82
	信息插座
	1.名称:多媒体插座
2.含1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HMDI模块
	个
	7
	
	

	83
	信息插座
	1.名称:音箱地插盒
2.弹起式/1个欧姆头
	个
	2
	
	

	84
	信息插座
	1.名称:音箱地插盒
2.弹起式/2个欧姆头
	个
	4
	
	

	85
	显示设备
	1.名称:智慧会议平板
2.屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率
	台
	15
	
	

	86
	视频系统设备
	1.名称:红外智能笔
	台
	15
	
	

	87
	视频系统设备
	1.名称:无线传屏器
	台
	15
	
	

	88
	信息插座
	1.名称:桌插
	个
	15
	
	

	89
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽网线水晶头
	个
	250
	
	

	90
	跳线
	1.名称:10米HDMI成品跳线
	条
	15
	
	

	91
	配管
	1.名称:镀锌钢管DN20
	m
	250
	
	

	92
	视频系统设备
	1.名称:智慧黑板
	台
	3
	
	

	93
	视频系统设备
	1.名称:OPS电脑模块
	台
	3
	
	

	94
	显示设备
	1.名称:显示屏
2.显示尺寸：55 inch,物理分辨率：3840 × 2160
	台
	6
	
	

	95
	扩声系统设备
	1.名称:音箱
	台
	12
	
	

	96
	设备支架
	1.名称:音箱壁挂支架
	套
	12
	
	

	97
	扩声系统设备
	1.名称:专业功放
	台
	6
	
	

	98
	扩声系统设备
	1.名称:音频处理器
2.4路网络输入，4路网络输出，兼容DANTE、AES67等网络音频设备通信
	台
	3
	
	

	99
	扩声系统设备
	1.名称:调音台
2.4路MIC/LINE，2组立体声输入（RCA+6.35插座），2路效果返回输入（6.35插座），1路USB、蓝牙输入；2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
	台
	3
	
	

	100
	扩声系统设备
	1.名称:电源管理器
2.可控制路数：≥8路；
	台
	3
	
	

	101
	扩声系统设备
	1.名称:多媒体终端
	台
	3
	
	

	102
	视频系统设备
	1.名称:触摸屏
2.嵌入前面/讲桌安装，≥10.1寸工业级控制屏；
	台
	3
	
	

	103
	视频系统设备
	1.名称:讲桌
2.采用钢木结合设计，满足老师教学、演示和储物需求，适用于高职教、中小学的教室等场所。
	台
	3
	
	

	104
	扩声系统设备
	1.名称:话筒
2.≥1组话筒输入；≥1组话筒输出；≥1组线路输入；≥1组线路输出；≥1路IR；频响范围：≤20Hz-≥20KHz；信噪比：≥85db；灵敏度：≥85dB；
	台
	3
	
	

	105
	扩声系统设备
	1.名称:话筒
2.麦克风工作方式：红外(波长≥900nm)对频，采用360°环形红外发射窗，UHF传输音频；
	台
	6
	
	

	106
	扩声系统设备
	1.名称:翻页笔
	个
	3
	
	

	107
	扩声系统设备
	1.名称:电源管理器
2.8路导轨式电源控制器，内置8个16A继电器，最大负载能力3520W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等设备;具有8路独立电源开关控制，单路电流支持16A。
	台
	3
	
	

	108
	交换机
	1.名称:交换机
2.24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）;2个独立千兆SFP端口,整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W;支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
	台
	6
	
	

	109
	机柜、机架
	1.名称:22U设备机柜
	台
	3
	
	

	110
	扩声系统设备
	1.名称:音频连接线
2.音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m)
	台
	21
	
	

	111
	扩声系统设备
	1.名称:音频连接线
2.音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(3m)
	台
	6
	
	

	112
	跳线
	1.名称:3米HDMI成品跳线
2.分辨率:3840*2160，60Hz;屏蔽:铝箔+编织+地线;外被: PVC;线芯: 镀锡铜;支持HDMI 2.0版本;规格：长度3米;HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	条
	36
	
	

	113
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	2309.82
	
	

	114
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽网线水晶头
	个
	100
	
	

	115
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:RVVP2*0.5
	m
	209.52
	
	

	116
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:RVV3*1.5
	m
	180
	
	

	117
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:2*500芯金银线
	m
	180
	
	

	118
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:EVJV-2*2.5
	m
	578.95
	
	

	119
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:EVJV-4*2.5
	m
	46.72
	
	

	120
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RVSP-2*0.5
	m
	209.52
	
	

	121
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY-3*2.5
	m
	218.29
	
	

	122
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:RYY-3*2.5
	m
	218.29
	
	

	123
	配线
	1.名称:话筒线
2.型号:RVPE2*0.3
	m
	49.57
	
	

	124
	VGA线
	1.名称:VGA线
	条
	15
	
	

	125
	USB线
	1.名称:USB线
	条
	9
	
	

	126
	USB线
	1.名称:音频线
	条
	14
	
	

	127
	配管
	1.名称:镀锌钢管DN32
	m
	150
	
	

	128
	网络服务器
	1.名称:云教室服务器13
2.机架式服务器;≥1颗单颗8核，≥2.1GHZ，16线程处理器;≥16G 内存;≥1TB SATA 3.5寸 7.2K企业级硬盘;板载卡支持RAID0.1.5卡，集成双口千兆网卡;导轨，无光驱，1*550W电源
	台
	1
	
	

	129
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	15
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:云控教室平台软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十三
	IPTV电视系统
	
	
	
	

	1
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	7350
	
	

	2
	射频同轴电缆
	1.名称:有线电视视频线SYWV-75-5
	m
	7350
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十四
	楼宇自控系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	网络服务器
	1.名称:工作站
2.处理器 ：≥主频2GHz，≥8核，≥12线程;内存 ：≥8GB;硬盘：≥1T;屏幕尺寸：≥21.5英寸;分辨率：1920×1080;有线鼠标、有线键盘
	台
	1
	
	

	2
	网络服务器
	1.名称:系统集成服务器15、16、17
2.CPU：≥1颗，≥32核，≥2.2GHz；内存：≥32G*4 DDR4，≥8根内存插槽，最大支持扩展至≥512G内存；硬盘：≥2块≥240G SSD，≥2块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘；网口：≥2个千兆电口；其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口;含双电源。
	台
	1
	
	

	3
	控制器
	1.名称:全局网络控制器
	台
	2
	
	

	4
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-B1-01
	台
	1
	
	

	5
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-B1-02
	台
	1
	
	

	6
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-B1-03
	台
	1
	
	

	7
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-1F-01
	台
	1
	
	

	8
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-2F-01
	台
	1
	
	

	9
	控制器
	1.名称:成套DDC控制箱 DDC-WF-01
	台
	1
	
	

	10
	传感器
	1.名称:水管温度传感器
	支
	2
	
	

	11
	传感器
	1.名称:水管压力传感器
	支
	1
	
	

	12
	传感器
	1.名称:水位传感器
	支
	8
	
	

	13
	传感器
	1.名称:液位开关
	支
	28
	
	

	14
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	120.24
	
	

	15
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY3*1.5
	m
	58.06
	
	

	16
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY8*1.0
	m
	729.97
	
	

	17
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYP4*1.0
	m
	547.06
	
	

	18
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	36.11
	
	

	19
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYP2*1.0
	m
	23.76
	
	

	20
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYSP2*1.0
	m
	23.76
	
	

	21
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY6*1.0
	m
	852.17
	
	

	22
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	15
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:楼控系统平台软件
	套
	1
	
	

	2
	应用软件接口
	1.名称:多联机空调系统接口
	台
	1
	
	

	3
	应用软件接口
	1.名称:柴油发电机系统接口
	台
	1
	
	

	4
	应用软件接口
	1.名称:变配电系统接口
	台
	1
	
	

	5
	应用软件接口
	1.名称:电梯系统接口
	台
	1
	
	

	6
	应用软件接口
	1.名称:空压机系统接口
	台
	1
	
	

	7
	应用软件接口
	1.名称:空气源热泵系统接口
	台
	1
	
	

	8
	应用软件接口
	1.名称:变频给水泵系统接口
	台
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十五
	排队叫号系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:终端设备授权
2.系统软件沿用院区现有系统软件，对设备终端进行统一对接、授权等
	套
	16
	
	

	2
	显示设备
	1.名称:55英寸叫号一体机
	台
	6
	
	

	3
	显示设备
	1.名称:32英寸叫号一体机
	台
	4
	
	

	4
	扩声系统设备
	1.名称:排队叫号功放
	台
	4
	
	

	5
	扩声系统设备
	1.名称:排队叫号喇叭
	台
	14
	
	

	6
	控制器
	1.语音控制器
	台
	4
	
	

	7
	显示设备
	1.名称:诊室门口屏
2.≥21.5英寸 ;分辨率 1920 * 1080 ;显示尺寸 476.64(W)×268.11(H) mm
	台
	6
	
	

	8
	显示设备
	1.自助签到机
2.屏幕规格：A规;屏幕尺寸：≥21.45英寸;分辨率：1920*1080;显示区域：477.9*260.5;显示比例：16:9
	台
	4
	
	

	9
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	375.44
	
	

	10
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1N-RYS2*1.5
	m
	200
	
	

	11
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RVS-2*1.5
	m
	94.35
	
	

	12
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYYP2*1.0
	m
	1.13
	
	

	13
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	59.85
	
	

	14
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	20
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:叫号软件
	套
	31
	
	

	2
	软件
	1.名称:常规排队叫号
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十六
	数字化手术室（含手术室对讲）
	
	
	
	

	1
	显示设备
	1.名称:医用专用呼叫对讲手术室分机
2.显示屏：≥10.1英寸液晶显示屏，分辨率：1280*800，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	8
	
	

	2
	显示设备
	1.名称:医用专用呼叫对讲手术室主机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十七
	病房呼叫对讲系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	网络服务器
	1.名称:服务器
2.CPU：≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，
内存：≥64G DDR4，32个DDR4内存插槽,支持 DDR4 LRDIMM/RDIMM 2933 /3200MHz；硬盘：≥配置2块240G SSD硬盘,≥2块8T 7.2K SATA硬盘；
	台
	2
	
	

	2
	显示设备
	1.名称:55寸显示一体机23
2.显示屏：55英寸液晶显示屏;分辨率 1920 * 1080
	台
	11
	
	

	3
	显示设备
	1.名称:病房门口机
2.显示屏：≥10.1英寸液晶显示屏，分辨率：1280*800，，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	161
	
	

	4
	显示设备
	1.名称:病床分机
2.显示屏：≥7英寸液晶显示屏，分辨率：1024*600，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	454
	
	

	5
	显示设备
	1.名称:护士站主机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，\OpenHarmony，运行内存：≥4GB，机身存储：≥32GB；，摄像头：≥1300万像素
	台
	22
	
	

	6
	显示设备
	1.名称:走廊显示屏
2.CPU：≥4核，≥1.6GHz主频；运行内存：≥1GB,机身存储:≥8GB；
	台
	27
	
	

	7
	按钮
	1.名称:拉绳报警按钮
	个
	316
	
	

	8
	开关电源设备
	1.名称:电源
	台
	182
	
	

	9
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	4924.41
	
	

	10
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	9884.78
	
	

	11
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	675
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:智慧病房综合管理平台
	套
	1
	
	

	2
	软件
	1.名称:护理看板子系统
	套
	11
	
	

	3
	应用软件接口
	1.名称:软件对接-HIS对接
	项
	1
	
	

	4
	应用软件接口
	1.名称:软件对接-PACS对接
	项
	1
	
	

	5
	应用软件接口
	1.名称:数据对接软件-LIS对接
	项
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十八
	病房探视系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	显示设备
	1.名称:医用探视医护分机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	2
	
	

	2
	显示设备
	1.名称:医用探视家属分机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	2
	
	

	3
	显示设备
	1.名称:医用探视主机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	2
	
	

	4
	显示设备
	1.名称:医用床位探视分杨
2.显示屏：≥15.6英寸;分辨率：1920*1080;运行内存：≥2GB;机身存储：≥32GB；
	台
	24
	
	

	5
	显示设备
	1.名称:医用专用呼叫对讲病房分机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	3
	
	

	6
	显示设备
	1.名称:医用专用呼叫对讲主机
2.显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB；
	台
	1
	
	

	7
	网络服务器
	1.名称:服务器27
2.CPU：≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，内存：≥64G DDR4，32个DDR4内存插槽,支持 DDR4 LRDIMM/RDIMM 2933 /3200MHz;硬盘：≥配置2块240G SSD硬盘,≥2块8T 7.2K SATA硬盘；
	台
	1
	
	

	8
	干线设备
	1.名称:24口XGS-PON ONU（POE）
2.机架式ONU，金属外壳，高度不超过1U，网络侧接口配置≥1个XGS-PON, 用户侧接口≥24路GE，每个GE端口最大支持30W供电，PoE输出总功率≥370W。
	个
	5
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:平台软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	十九
	时钟同步系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	全向天线、定向天线
	1.名称:北斗标准时间信号接收装置和天线
	套
	1
	
	

	2
	控制设备
	1.名称:主、备中心母钟
	台
	1
	
	

	3
	控制设备
	1.名称:时钟系统监控终端
	台
	1
	
	

	4
	网络服务器
	1.名称:管理电脑28
2.CPU：主频≥3.1Ghz，6核12线程，12M三级缓存；内存：≥16GB，支持扩展到32GB以上；硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；显示器：≥23.8英寸；显卡：≥2G独显；
	台
	1
	
	

	5
	控制设备
	1.名称:LED时钟
2.护士站、办公室及药房使用；尺寸按需定制；
	台
	22
	
	

	6
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	377.88
	
	

	7
	双绞线缆测试
	1.测试类别:4对双绞线缆 测试
	点
	22
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:电子时钟配置软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二十
	医废溯源管理系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	应用软件接口
	1.名称:医废一体化收集转运车
	台
	2
	
	

	2
	软件
	1.名称:资产定位标签 - 室外款
	套
	2
	
	

	3
	应用软件接口
	1.名称:蓝牙地磅秤
	台
	1
	
	

	4
	应用软件接口
	1.名称:标签贴纸
2.防热敏不干胶打印纸；单张标签尺寸 54mm*45mm、单卷 300 张。
	卷
	50
	
	

	5
	控制设备
	1.名称:手持PDA终端
2.处理器：≥8核2.0GHz；高清主屏，超轻机身；防护等级：IP65级；扫描：支持二维码、NFC识别
	台
	2
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:医废追溯管理软件
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二十一
	消控机房系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	抹灰面油漆涂料
	1.名称:地面原楼板、天棚原楼板及墙面做防尘漆洁净二道处理
	m2
	138
	
	

	2
	防火堵洞
	1.名称:进出孔洞防火泥封堵
	m3
	0.4
	
	

	3
	垃圾清运
	1.垃圾清运
	车
	2
	
	

	4
	二次搬运
	1.二次搬运（各个系统主材垂直搬运）
	项
	1
	
	

	5
	机房保洁
	1.机房保洁
	㎡
	138
	
	

	6
	柱(梁)面装饰
	1.名称:不上人轻钢龙骨及配件
	m2
	138
	
	

	7
	天棚吊顶
	1.名称:机房区域安装方形微孔铝扣板吊顶
	m2
	138
	
	

	8
	天棚吊顶
	1.名称:吊顶不锈钢角线收边
	m
	66
	
	

	9
	防静电活动地板
	1.名称:抗静电活动地板
	m2
	138
	
	

	10
	保温隔热楼地面
	1.名称:地板下铺设橡塑保温棉 高密度，防火燃烧等级为B1级
	m2
	63
	
	

	11
	保温隔热楼地面
	1.名称:地板下铺设铝箔
	m2
	63
	
	

	12
	型钢及支架包铅
	1.抗静电地板支架
	m
	135
	
	

	13
	金属踢脚线
	1.名称:沿墙安装不锈钢踢脚线，内衬10mm*100mm石膏板
	m
	135
	
	

	14
	墙面装饰抹灰
	1.名称:墙面乳胶漆粉刷
2.二底三面
	m2
	352
	
	

	15
	金属（塑钢）门
	1.名称:甲级钢质防火双开门1200*2100mm 甲级防火，具有消防认证
	m2
	3.15
	
	

	16
	墙面装饰板
	1.名称:防火门水泥灌浆
	m2
	8
	
	

	17
	金属装饰线
	1.名称:20公分宽门口不锈钢收边
	m
	1.5
	
	

	18
	金属装饰线
	1.名称:20公分宽门口收边
	m
	1.5
	
	

	19
	出入口执行机构设备
	1.名称:闭门器
	台
	2
	
	

	20
	设备支架
	1.钢结构承重架及抗震支架（精密空调、机柜、UPS主机、配电柜、电池柜）
	kg
	118
	
	

	21
	金属面油漆
	1.金属面除锈 (抛丸)
2.二道防锈处理
	m2
	9
	
	

	22
	金属面油漆
	1.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1小时)
	m2
	9
	
	

	23
	金属面油漆
	1.金属面 (氟碳漆)
	m2
	9
	
	

	24
	荧光灯
	1.名称:LED灯盘
2.型号:600*600,3*18W
	套
	16
	
	

	25
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示门灯
	套
	2
	
	

	26
	照明开关
	1.名称:双联双控开关
	个
	3
	
	

	27
	插座
	1.名称:电源插座10A
	个
	20
	
	

	28
	配线
	1.配线形式:电源线缆
2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	300
	
	

	29
	电力电缆
	1.名称:弱电机柜电源铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*6
3.敷设方式、部位:室内
	m
	600
	
	

	30
	电力电缆
	1.名称:精密空调电源铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:室内
	m
	120
	
	

	31
	电力电缆
	1.名称:UPS输入输出铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50
3.敷设方式、部位:室内
	m
	100
	
	

	32
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	41
	
	

	33
	配管
	1.名称:金属软管DN20
	m
	50
	
	

	34
	配管
	1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.接地要求:防腐刷漆、接地
5.含配管敷设处的钢丝网加固、凿槽、刨沟、凿孔(洞)、及恢复等一切安装所需
	m
	100
	
	

	35
	配管
	1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配
4.接地要求:防腐刷漆、接地
5.含配管敷设处的钢丝网加固、凿槽、刨沟、凿孔(洞)、及恢复等一切安装所需
	m
	50
	
	

	36
	桥架
	1.名称:镀锌电源桥架(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	108
	
	

	37
	桥架
	1.名称:网格桥架(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	80
	
	

	38
	铁构件
	1.名称:桥架支架制作安装(除锈,刷漆)
2.材质:型钢
	kg
	196.27
	
	

	39
	送配电装置系统
	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电
	系统
	2
	
	

	40
	自动投入装置
	1.名称:双电源调试
	系统
	2
	
	

	41
	避雷器
	1.名称:组合型交流电源电涌保护器（消控室）
	组
	1
	
	

	42
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:等电位接地排
	台
	1
	
	

	43
	接地母线
	1.名称:防雷均压铜带
	m
	32
	
	

	44
	利用底板钢筋网等电位联焊
	1.名称:600*1200静电散流网
	m2
	63
	
	

	45
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-6mm2
	m
	100
	
	

	46
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-16mm2
	m
	100
	
	

	47
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-50mm2
	m
	100
	
	

	48
	配管
	1.名称:镀锌钢管DN32
	m
	65
	
	

	49
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:等电位焊接
	台
	2
	
	

	50
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:压接铜鼻子
	个
	60
	
	

	51
	灭火器
	1.名称:CO2手提灭火器
2.灭火器箱
	具
	4
	
	

	52
	防毒面具
	1.名称:防毒面具
	套
	4
	
	

	53
	空调器
	1.名称:精密空调
2.要求空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；外观：塔式，房间级；颜色：黑色；设备尺寸要求：宽度750mm、深度755mm、高度1950mm；设备重量要求：200KG；送风方式：下送风；总冷量：≥20.2KW (24℃，50%RH)，显冷量：≥18.3KW (24℃，50%RH)；循环风量：≥5500 m³/h；加热能力：≥6KW；加湿能力：≥6kg/h；
	台
	2
	
	

	54
	空调器
	1.名称:延长组件(含搬运、铜管连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、≤20米铜管)
	台
	2
	
	

	55
	空调器
	1.名称:交互式新风机
2.风量600m3/h：ABS框架+HTR防霉抗菌纳米膜材 ，三档焓效率夏冬51/55  54/58  56/60。带初效过滤，220V三档调速，功率200W-171W-155W。配485液晶
	台
	1
	
	

	56
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌铁皮风管
2.规格:长边长(≤320mm)
3.板材厚度:0.75mm
	m2
	32
	
	

	57
	柔性接口
	1.名称:软管接口
	m2
	0.4
	
	

	58
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*200
	个
	3
	
	

	59
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*200
	个
	4
	
	

	60
	碳钢阀门
	1.名称:全自动70℃熔断防火阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	3
	
	

	61
	离心式通风机
	1.名称:消防厢式排烟机
2.型号:风量3500m3/h，功率0.5kw，电源380V/50HZ
	台
	1
	
	

	62
	碳钢阀门
	1.名称:全自动开关型常闭电动风阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	1
	
	

	63
	配电箱
	1.名称:风机控制箱
	台
	1
	
	

	64
	模块(模块箱)
	1.名称:模块箱
	台
	1
	
	

	65
	模块(模块箱)
	1.名称:室内风机手动模块
	台
	2
	
	

	66
	无管网气体灭火装置
	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(含七氟丙烷灭火药剂87kg)
2.灭火形式：全淹没式；储存压力(20℃)：2.5MPa； 最大工作压力(50℃)：4.2MPa；最大充装密度：1120 kg/m3；喷射时间：10s；气瓶容积：灭火剂储瓶100L；
	套
	2
	
	

	67
	气体灭火系统装置调试
	1.气体灭火系统装置调试 储存容器规格 155L
	点
	2
	
	

	68
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:泄压口
1.规格:0.12RG
	个
	1
	
	

	69
	点型探测器
	1.名称:智能型光电感烟火灾探测器
	个
	6
	
	

	70
	点型探测器
	1.名称:智能型定温火灾探测器
	个
	6
	
	

	71
	声光报警器
	1.名称:智能型声光报警器
	个
	2
	
	

	72
	按钮
	1.名称:紧急启停按钮
	个
	2
	
	

	73
	装饰灯
	1.名称:气体释放指示灯
	套
	2
	
	

	74
	报警联动一体机
	1.气体灭火控制器
	台
	1
	
	

	75
	模块(模块箱)
	1.名称:输入输出模块
	台
	4
	
	

	76
	录像设备
	1.名称:硬盘录像机
2.可接入≥16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps
	台
	1
	
	

	77
	监控摄像设备
	1.名称:热成像摄像机
	台
	4
	
	

	78
	存储设备
	1.名称:8TB企业级硬盘
2.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘， CMR传统磁记录；传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF可达2,000,000小时
符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟
支持5年有限质保服务；接口类型：SATA3.0；尺寸：3.5寸
转速：7200；平均读写功率（W）：8W；缓存：256MB
标称容量：8TB；刻录技术：CMR；接口传输速率（最大值）：6Gb/s；MTBF：2000000 h
1
	台
	3
	
	

	79
	监控摄像设备
	1.名称:室内人脸识别半球
2.支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
	台
	3
	
	

	80
	机柜、机架
	1.名称:42U机柜
2.尺寸:600mm×1200mm×2000mm
	台
	14
	
	

	81
	侧板
	1.名称:侧板
2.机柜侧面封板，含上下两块，只适用于1200mm深的服务器机柜
	侧
	4
	
	

	82
	抗震底座
	1.名称:轻载层板（含L型导轨）
2.用于承载IT设备，承重100KG,适用于标准1100mm及1200mm深的服务器机柜
	个
	28
	
	

	83
	配线架
	1.名称:1U水平理线架
	架
	36
	
	

	84
	市话组合电源
	1.名称:16口32A竖装PDU
	套
	28
	
	

	85
	市话组合电源
	1.名称:双电源冗余开关
	套
	14
	
	

	86
	传感器
	1.名称:一体化采集主机36、37、38、39
	支
	1
	
	

	87
	信息插座
	1.名称:电话语音模块
	个
	1
	
	

	88
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
	个
	1
	
	

	89
	传感器
	1.名称:温湿度传感器
	支
	3
	
	

	90
	点型探测器
	1.名称:烟雾感应器
2.光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。
	个
	3
	
	

	91
	传感器
	1.名称:不定位式水浸控制器（含漏水绳）
2.提供1路不定位漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU协议通讯；含1根5米长漏水绳；
	支
	2
	
	

	92
	旧消控室机房搬迁
	1.名称:旧消控室机房搬迁
	项
	1
	
	

	93
	通风工程检测、调试
	
	系统
	1
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	软件
	1.名称:配电柜接口软件
	套
	1
	
	

	2
	软件
	1.名称:UPS通信接口软件
	套
	1
	
	

	3
	软件
	1.名称:精密空调通信接口软件
	套
	1
	
	

	4
	软件
	1.名称:消防控制主机联动接口
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二十二
	计算机网络中心机房工程
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	机房区原窗户防水处理
	1.机房区原窗户防水处理
	项
	1
	
	

	2
	机房区原窗户防水处理
	1.机房区原窗户防透光、保温处理
	项
	1
	
	

	3
	机房区原窗户防火封堵
	1.机房区原窗户防火封堵
	项
	1
	
	

	4
	墙面砂浆防水(防潮)
	1.机房设备搬运入口地板下砌砖防水处理
	m2
	3
	
	

	5
	抹灰面油漆涂料
	1.名称:地面原楼板、天棚原楼板及墙面做防尘漆洁净二道处理
	m2
	228
	
	

	6
	防火堵洞
	1.名称:进出孔洞防火泥封堵
	m3
	0.55
	
	

	7
	垃圾清运
	1.垃圾清运
	车
	3
	
	

	8
	二次搬运
	1.二次搬运（各个系统主材垂直搬运）
	项
	1
	
	

	9
	机房保洁
	1.机房保洁
	㎡
	228
	
	

	10
	柱(梁)面装饰
	1.名称:不上人轻钢龙骨及配件
	m2
	228
	
	

	11
	天棚吊顶
	1.名称:机房区域安装方形微孔铝扣板吊顶
	m2
	228
	
	

	12
	保温隔热楼地面
	1.名称:吊顶内铺设橡塑保温棉 高密度，防火燃烧等级为B1级
	m2
	253
	
	

	13
	天棚吊顶
	1.名称:吊顶不锈钢角线收边
	m
	61
	
	

	14
	防静电活动地板
	1.名称:抗静电活动地板
	m2
	228
	
	

	15
	保温隔热楼地面
	1.名称:地板下铺设橡塑保温棉 高密度，防火燃烧等级为B1级
	m2
	253
	
	

	16
	保温隔热楼地面
	1.名称:地板下铺设铝箔
	m2
	253
	
	

	17
	型钢及支架包铅
	1.抗静电地板支架
	m
	69
	
	

	18
	金属踢脚线
	1.名称:沿墙安装不锈钢踢脚线，内衬10mm*100mm石膏板
	m
	69
	
	

	19
	柱(梁)面装饰
	1.彩钢板方钢龙骨基层
2.二道防锈处理
	m2
	183
	
	

	20
	墙面装饰板
	1.机房区墙面安装单面彩钢板
2.内填充防火板、5CM厚岩棉
	m2
	183
	
	

	21
	阳角件
	1.阳角件
	根
	2
	
	

	22
	阴角件
	1.阴角件
	根
	2
	
	

	23
	XC件
	1.XC件
	根
	16
	
	

	24
	金属装饰线
	1.名称:烤漆收边条
	m
	61
	
	

	25
	金属（塑钢）门
	1.名称:甲级钢质防火双开门1500*2100mm 甲级防火，具有消防认证
	m2
	9.45
	
	

	26
	墙面装饰板
	1.名称:防火门水泥灌浆
	m2
	3
	
	

	27
	金属装饰线
	1.名称:20公分宽门口不锈钢收边
	m
	3
	
	

	28
	金属装饰线
	1.名称:20公分宽门口收边
	m
	3
	
	

	29
	出入口执行机构设备
	1.名称:闭门器
	台
	4
	
	

	30
	门窗五金
	1.名称、材质:不锈钢拉手
	个
	3
	
	

	31
	挡水板
	1.名称:精密空调挡水槽
2.两面砂浆粉刷
	个
	7
	
	

	32
	挡水板
	1.名称:30公分高门头挡水条
2.两面砂浆粉刷
	m
	4.5
	
	

	33
	防水处理
	1.列间精密空调室内机区域防水托盘或挡水坝、及排水处理二道防水处理
	m2
	20
	
	

	34
	精密空调给排水
	1.精密空调给排水（PPR管20、32，阀门等）
	项
	1
	
	

	35
	踏步
	1.名称:踏步，定制
	个
	1
	
	

	36
	防滑斜坡
	1.名称:防滑斜坡
2.防滑铝板厚度1.2
	个
	1
	
	

	37
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.UPS主机承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	2
	
	

	38
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.电池柜承重底座，8#槽钢，刷防锈漆
	个
	12
	
	

	39
	散力架
	1.名称:8#槽钢两道防锈漆
	m
	36
	
	

	40
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.含机柜、列间精密空调、精密配电柜承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	40
	
	

	41
	抗震底座
	1.名称:精密空调底座
2.精密配电柜承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	2
	
	

	42
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.配电柜承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	2
	
	

	43
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.房间级精密空调承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	2
	
	

	44
	抗震底座
	1.名称:承重底座
2.消防气瓶承重底座，5#角钢，刷防锈漆
	个
	2
	
	

	45
	金属面油漆
	1.金属面除锈 (抛丸)
2.二道防锈处理
	m2
	42
	
	

	46
	金属面油漆
	1.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1小时)
	m2
	42
	
	

	47
	金属面油漆
	1.金属面 (氟碳漆)
	m2
	42
	
	

	48
	荧光灯
	1.名称:LED灯盘
2.型号:600*600,3*18W
	套
	36
	
	

	49
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示门灯
	套
	4
	
	

	50
	照明开关
	1.名称:四联双控开关
	个
	6
	
	

	51
	插座
	1.名称:电源插座10A
	个
	20
	
	

	52
	电力电缆
	1.名称:精密空调配电柜输入铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*120+1*70
3.敷设方式、部位:室内
	m
	30
	
	

	53
	电力电缆
	1.名称:UPS1、2输入输出、旁路铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*240+1*120
3.敷设方式、部位:室内
	m
	120
	
	

	54
	电力电缆
	1.名称:D1、2列头柜输入铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50
3.敷设方式、部位:室内
	m
	112
	
	

	55
	电力电缆
	1.名称:精密空调输入铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*16
3.敷设方式、部位:室内
	m
	200
	
	

	56
	电力电缆
	1.名称:房间级精密空调、排风机控制箱输入铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*6
3.敷设方式、部位:室内
	m
	200
	
	

	57
	电力电缆
	1.名称:PDU配套铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*6
3.敷设方式、部位:室内
	m
	900
	
	

	58
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5
	m
	1800
	
	

	59
	电力电缆
	1.名称:房间级精密空调、排风机控制箱输入铜芯电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*2.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	360
	
	

	60
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYJS-2*1.5
	m
	600
	
	

	61
	接线端子
	1.名称:铜接头
	项
	1
	
	

	62
	接线盒
	1.名称:钢制接线盒
	个
	200
	
	

	63
	配管
	1.名称:金属软管DN20
	m
	160
	
	

	64
	配管
	1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:防腐刷漆、接地
5.含配管敷设处的钢丝网加固、凿槽、刨沟、凿孔(洞)、及恢复等一切安装所需
	m
	800
	
	

	65
	配管
	1.名称:紧定式钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.接地要求:防腐刷漆、接地
5.含配管敷设处的钢丝网加固、凿槽、刨沟、凿孔(洞)、及恢复等一切安装所需
	m
	300
	
	

	66
	桥架
	1.名称:强电线槽(含配件及盖板)
2.规格:500*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	40
	
	

	67
	桥架
	1.名称:强电线槽(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	50
	
	

	68
	桥架
	1.名称:弱电网络线槽(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	60
	
	

	69
	铁构件
	1.名称:桥架支架制作安装(除锈,刷漆)
2.材质:型钢
	kg
	416.24
	
	

	70
	送配电装置系统
	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电
	系统
	2
	
	

	71
	自动投入装置
	1.名称:双电源调试
	系统
	2
	
	

	72
	避雷器
	1.名称:组合型交流电源电涌保护器（消控室）
	组
	1
	
	

	73
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:接地汇流箱
	台
	2
	
	

	74
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:等电位汇流排 30*3
	台
	8
	
	

	75
	接地母线
	1.名称:接地铜排40*3
	m
	84
	
	

	76
	接地母线
	1.名称:接地铜箔50*0.5
	m
	528
	
	

	77
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:地电位反击器
	台
	2
	
	

	78
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-6mm2
	m
	160
	
	

	79
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-16mm2
	m
	260
	
	

	80
	配线
	1.名称:接地线
2.型号:BVR-50mm2
	m
	150
	
	

	81
	配管
	1.名称:镀锌钢管DN32
	m
	75
	
	

	82
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:等电位焊接
	台
	2
	
	

	83
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:压接铜鼻子
	项
	1
	
	

	84
	双绞线缆
	1.名称:室内六类非屏蔽4对低烟无卤B1级阻燃线缆
2.规格:WDZB1-UTP6
	m
	5000
	
	

	85
	配线架
	1.名称:超六类屏蔽24口配线架（含24个屏蔽模块）
	架
	60
	
	

	86
	跳线
	1.名称:低烟无卤六类非屏蔽跳线(2米)
	条
	720
	
	

	87
	配线架
	1.名称:1U全钢理线架
	架
	110
	
	

	88
	光缆
	1.名称:12芯OM4多模光纤低烟无卤
	m
	600
	
	

	89
	光缆
	1.名称:24芯OM4多模光纤低烟无卤
	m
	50
	
	

	90
	光纤连接
	1.名称:光纤连接(含耦合器、尾纤)
	芯
	864
	
	

	91
	配线架
	1.名称:12口机架式光纤配线架（多模耦合器）
	架
	30
	
	

	92
	配线架
	1.名称:24口机架式光纤配线架(多模耦合器）
	架
	2
	
	

	93
	配线架
	1.名称:96芯ODF机架式(含耦合器）
	架
	4
	
	

	94
	桥架
	1.名称:智能化网格桥架(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	100
	
	

	95
	快速连接件
	1.快速连接件 定制
	项
	1
	
	

	96
	桥架
	1.名称:强电钢制桥架(含配件及盖板)
2.规格:300*100
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	100
	
	

	97
	标签
	1.标签 定制
	卷
	6
	
	

	98
	双绞线缆测试
	1.光、电口点位测试
	点
	672
	
	

	99
	空调器
	1.名称:吊顶式亚高效三级过滤新风机
2.2000M3/h
	台
	1
	
	

	100
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:铝合金新风口
2.规格:600*600mm
	个
	2
	
	

	101
	碳钢通风管道
	1.名称:新风管道
1.板材厚度:0.75mm
	m2
	72.8
	
	

	102
	通风管道绝热
	1.新风管道10mm保温板包封
	m3
	0.73
	
	

	103
	离心式通风机
	1.名称:信息机房消防厢式排烟机
2.型号:风量6000m3/h，功率1.1kw，余压425-315Pa
，电源380V/50HZ
	台
	1
	
	

	104
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌铁皮风管
2.规格:长边长(≤1000mm)
3.板材厚度:0.75mm
	m2
	42
	
	

	105
	柔性接口
	1.名称:软管接口
	m2
	0.56
	
	

	106
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*200
	个
	3
	
	

	107
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*200
	个
	4
	
	

	108
	碳钢阀门
	1.名称:全自动70℃熔断防火阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	1
	
	

	109
	碳钢阀门
	1.名称:全自动开关型常闭电动风阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	1
	
	

	110
	离心式通风机
	1.名称:电池间消防厢式排烟机
2.型号:风量3500m3/h，功率0.5kw，电源380V/50HZ
	台
	1
	
	

	111
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌铁皮风管
2.规格:≤320mm
3.板材厚度:0.75mm
	m2
	12
	
	

	112
	柔性接口
	1.名称:软管接口
	m2
	0.4
	
	

	113
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*200
	个
	1
	
	

	114
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*200
	个
	2
	
	

	115
	碳钢阀门
	1.名称:全自动70℃熔断防火阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	1
	
	

	116
	碳钢阀门
	1.名称:全自动开关型常闭电动风阀
2.规格:300*200
3.支架制作安装
	个
	1
	
	

	117
	配电箱
	1.名称:风机控制箱
	台
	1
	
	

	118
	模块(模块箱)
	1.名称:模块箱
	台
	1
	
	

	119
	模块(模块箱)
	1.名称:室内风机手动模块
	台
	2
	
	

	120
	打洞(孔)
	1.名称:金钢取孔
	个
	12
	
	

	121
	无管网气体灭火装置
	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(含七氟丙烷灭火药剂)
2.灭火形式：全淹没式；储存压力(20℃)：2.5MPa； 最大工作压力(50℃)：4.2MPa；最大充装密度：1120 kg/m3；喷射时间：10s；气瓶容积：灭火剂储瓶100L；
	套
	4
	
	

	122
	无管网气体灭火装置
	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(含七氟丙烷灭火药剂)
2.灭火形式：全淹没式；储存压力(20℃)：2.5MPa； 最大工作压力(50℃)：4.2MPa；最大充装密度：1120 kg/m3；喷射时间：10s；气瓶容积：灭火剂储瓶120L；
	套
	1
	
	

	123
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:泄压口
1.规格:0.12RG
	个
	1
	
	

	124
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:泄压口
1.规格:0.24RG
	个
	1
	
	

	125
	点型探测器
	1.名称:智能型光电感烟火灾探测器
	个
	8
	
	

	126
	点型探测器
	1.名称:智能型定温火灾探测器
	个
	8
	
	

	127
	声光报警器
	1.名称:智能型声光报警器
	个
	6
	
	

	128
	按钮
	1.名称:紧急启停按钮
	个
	6
	
	

	129
	装饰灯
	1.名称:气体释放指示灯
	套
	6
	
	

	130
	报警联动一体机
	1.气体灭火控制器
	台
	1
	
	

	131
	模块(模块箱)
	1.名称:输入输出模块
	台
	6
	
	

	132
	灭火器
	1.名称:CO2手提灭火器
2.灭火器箱
	具
	6
	
	

	133
	防毒面具
	1.名称:防毒面具
	套
	4
	
	

	134
	配管
	1.名称:镀锌钢管DN25
	m
	280
	
	

	135
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:WDZB1-RYY6*1.0
	m
	320
	
	

	136
	自动报警系统调试
	1.报警系统调试
	系统
	1
	
	

	137
	自动报警系统调试
	1.气体灭火系统调试
	系统
	1
	
	

	138
	自动报警系统调试
	1.消防联动调试
	系统
	1
	
	

	139
	配电箱
	1.名称:精密列头柜
2.规格:600*1200*2000MM
	台
	2
	
	

	140
	空调器
	1.名称:列间空调
2.在机组额定制冷工况室内 DB37℃/WB21℃,室外机 35℃/20%RH下：制冷量40KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型 深1.2米；全中文LCD7寸触摸屏;循环风量为8600m³；加热能力为7.5KW；加湿能力为3.0KG/H； 机组尺寸为600*1200*2000；采用R410a环保制冷剂，变频转子式压缩机，压缩机内置；
EC 离心风机/轴流风机；
	台
	6
	
	

	141
	空调器
	1.名称:延长组件(含搬运、铜管连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、≤20米铜管)
	台
	16
	
	

	142
	空调器
	1.名称:精密空调
2.在机组室内回风工况24℃/50%RH下：总冷量30.9kW、显冷量27.9kW；上送风 风冷恒温恒湿 常温型；采用单台压缩机；循环风量为9000m³；加热能力为9KW；加湿能力为6KG/H ；机组尺寸为900*955*1965 重量为310KG；冷媒R410a；
	台
	2
	
	

	143
	机柜、机架
	1.名称:42U机柜
2.尺寸:600mm×1200mm×2000mm
	台
	32
	
	

	144
	机柜、机架
	1.名称:机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600*1200*2000mm机柜
	件
	6
	
	

	145
	抗震底座
	1.名称:机柜承板（含L型支架）
2.适用于600×1200×2000机柜，仅适用19英寸机柜，承重：80kg
	个
	64
	
	

	146
	铜排
	1.名称:服务器机柜接地铜排
2.规格:长142×宽20×高25×厚4mm
	件
	32
	
	

	147
	市话组合电源
	1.名称:16口国标PDU
	套
	64
	
	

	148
	市话组合电源
	1.名称:双电源冗余开关
	套
	30
	
	

	149
	电子感应门
	1.名称:全玻璃自动平移门（含平移门管控柜）
2.双列无边框全玻璃平移门带包装,适用DP管控柜，表面喷涂黑色细砂纹，总高度2450MM
	樘
	2
	
	

	150
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.名称:无边框玻璃天窗
2.翻转玻璃天窗，600mm宽翻转无边框玻璃天窗组件，黑色细砂纹
	件
	14
	
	

	151
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.名称:固定钣金天窗
2.600mm宽固定钣金天窗组件，带安装螺钉
	件
	6
	
	

	152
	墙面装饰板
	1.名称:顶部加高外围封板,600mm宽外围封板组件
	件
	40
	
	

	153
	桥架
	1.名称:钣金桥架(含配件及盖板)
2.规格:600mm宽，带黑色护线套，安装于600mm宽度机柜顶部
3.接地要求:详设计说明
4.含接地跨接
	m
	120
	
	

	154
	桥架
	1.名称:钣金线槽
2.适用1200mm宽度冷通道,带散热孔,线槽内截面尺寸:250×100mm,安装于列头列尾
	套
	4
	
	

	155
	出入口控制设备
	1.名称:门禁天窗控制器
	台
	2
	
	

	156
	视频系统设备
	1.名称:40寸开放式电容触摸屏
2.40寸开放式电容触摸显示器；安装于DP管控柜右
	台
	2
	
	

	157
	快速连接件
	1.其它零星材料（包含LED灯管、三色LED灯带、天窗支架、紧急按钮+保护罩、照明开关等相关材料）
	项
	1
	
	

	158
	传感器
	1.名称:一体化采集主机
	支
	1
	
	

	159
	信息插座
	1.名称:电话语音模块
	个
	1
	
	

	160
	网络服务器
	1.名称:八串口服务器
2.八串口服务器，不带POE供电，1U机架式，支持8路RJ45端口；单电源单网口
	台
	1
	
	

	161
	模块(模块箱)
	1.名称:串口IO联网模块
	台
	1
	
	

	162
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
	个
	2
	
	

	163
	传感器
	1.名称:温湿度传感器
	支
	12
	
	

	164
	点型探测器
	1.名称:烟雾感应器
2.光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。
	个
	4
	
	

	165
	传感器
	1.名称:不定位式水浸控制器（含漏水绳）
2.提供1路不定位漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU协议通讯；含1根5米长漏水绳；
	支
	8
	
	

	166
	出入口控制设备
	1.名称:国密视频安全门禁系统
	台
	1
	
	

	167
	出入口控制设备
	1.名称:国密人脸门禁一体机
	台
	4
	
	

	168
	出入口控制设备
	1.名称:门禁电源
2.输入电压： AC220±10%，50Hz；输出电压： 12V/2A；尺寸：100*50*30mm
	台
	4
	
	

	169
	出入口目标识别设备
	1.名称:多功能录入仪
2.设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥480*800，屏幕防暴等级≥IK04。
	台
	1
	
	

	170
	出入口目标识别设备
	1.名称:卡片发卡器
	台
	1
	
	

	171
	出入口目标识别设备
	1.名称:国密CPU卡
	个
	15
	
	

	172
	软件
	1.名称:商用密码应用安全服务（支撑服务）
	套
	1
	
	

	173
	监控摄像设备
	1.名称:国密400万智能半球型网络摄像机
	台
	8
	
	

	174
	录像设备
	1.名称:国密硬盘录像机（NVR）
	台
	1
	
	

	175
	监控摄像设备
	1.名称:可视化红外火焰探测器
	台
	3
	
	

	176
	机房智能建筑工程检测报
	1.名称:机房智能建筑工程质量检测
	项
	1
	
	

	177
	机房智能建筑工程检测报
	1.名称:机房建筑消防设施检测
2.机房气体灭火系统
	项
	1
	
	

	178
	旧计算机网络中心机房搬迁
	1.名称:旧计算机网络中心机房搬迁数据割接、设备搬迁
	项
	1
	
	

	179
	通风工程检测、调试
	
	系统
	1
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	应用软件接口
	1.名称:精密列头柜接口软件40
	套
	1
	
	

	2
	应用软件接口
	1.名称:UPS通信接口软件41
	套
	1
	
	

	3
	应用软件接口
	1.名称:精密空调通信接口软件42
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二十三
	UPS配电系统
	
	
	
	

	
	消控机房UPS配电系统
	
	
	
	
	

	1
	机柜、机架
	1.名称:模块化UPS系统柜
2.三进三出，UPS采用模块化结构;规格:600(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U)
	台
	1
	
	

	2
	不间断电源设备
	1.规格:功率模块
2.型号:50kVA功率模块 3/3（PF=1）
	套
	3
	
	

	3
	蓄电池
	1）蓄电池额定电压12V，额定容量≥100AH。                                                       
2）蓄电池外观为透明壳，透明度≥80%。
3）气密性：气密性完好，能承受≥55Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。
4）大电流放电：放电电流≥300A，无熔断，无异常。
5）蓄电池满足阻燃性能，防酸雾性能，防爆性能。
	个
	192
	
	

	4
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池柜
2.32节12V100AH电池架，4层;尺寸：780x880x1190(LxWxH)
	台
	6
	
	

	5
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池开关箱
2.壁挂式，内含1个100A/3P直流开关，安装在电池架侧面
	台
	6
	
	

	6
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池汇流箱
2.壁挂式，内含1组汇流铜排，用于多组电池汇流成单组，安装在电池架侧面
	台
	1
	
	

	7
	机柜、机架
	1.名称:消控室智能化UPS柜
2.按图定制，市场主流空开定制
	台
	1
	
	

	8
	配线
	1.名称:电池间连接线缆
2.型号:BVR-16
	m
	100
	
	

	9
	配线
	1.名称:电池间连接线缆
2.型号:BVR-70
	m
	50
	
	

	
	计算机网络中心机房UPS配电系统
	
	
	
	
	

	1
	机柜、机架
	1.名称:模块化UPS系统柜
2.三进三出，UPS采用模块化结构;规格:600(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U)
	台
	2
	
	

	2
	不间断电源设备
	1.规格:功率模块
2.型号:50kVA功率模块 3/3（PF=1）
	套
	8
	
	

	3
	蓄电池
	1）蓄电池额定电压12V，额定容量≥100AH。                                                       
2）蓄电池外观为透明壳，透明度≥80%。
3）气密性：气密性完好，能承受≥55Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。
4）大电流放电：放电电流≥300A，无熔断，无异常。
5）蓄电池满足阻燃性能，防酸雾性能，防爆性能。
	个
	384
	
	

	4
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池柜
2.32节12V100AH电池架，4层;尺寸：780x880x1190(LxWxH)
	台
	12
	
	

	5
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池开关箱
2.壁挂式，内含1个100A/3P直流开关，安装在电池架侧面
	台
	12
	
	

	6
	蓄电池屏(柜)
	1.名称:电池汇流箱
2.壁挂式，内含1组汇流铜排，用于多组电池汇流成单组，安装在电池架侧面
	台
	2
	
	

	7
	配线
	1.名称:电池间连接线缆
2.型号:BVR-16
	m
	100
	
	

	8
	配线
	1.名称:电池间连接线缆
2.型号:BVR-95
	m
	50
	
	

	9
	配电箱
	1.名称:精密空调配电箱
2.按图定制，市场主流空开定制
	台
	1
	
	

	10
	机柜、机架
	1.名称:UPS输出柜1
2.按图定制，市场主流空开定制
	台
	1
	
	

	11
	机柜、机架
	1.名称:UPS输出柜2
2.按图定制，市场主流空开定制
	台
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	

	二十四
	计算机网络安全系统
	
	
	
	

	
	硬件
	
	
	
	
	

	1
	互联网出口防火墙
	1.名称:互联网出口防火墙
2.内存≥4G，系统盘≥8G，千兆电口≥16个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个,冗余电源,扩展槽位≥1个；防火墙吞吐≥8G，并发连接≥220万，每秒新建连接≥3.5万，应用层吞吐量≥5.5G；
	台
	2
	
	

	2
	上网行为管理
	1.名称:上网行为管理
2.console口≥1个，USB接口≥2个，≥6个千兆电口（支持≥1对Bypass）， ≥2个千兆光口,冗余电源,≥2个扩展槽位；带宽性能≥500M，网络吞吐量≥1.5G，最大并发连接数≥100万，推荐用户数≥3000人，硬盘存储≥1T，设备内存≥4G，CF卡≥4G；
	台
	2
	
	

	3
	互联网WAF
	1.名称:互联网WAF
2.架式设备，交流冗余电源，USB接口≥2个，RJ45串口≥1个，GE管理口≥2个，GE电口 ≥6个，千兆光口≥4个，硬盘容量≥4T。网络层吞吐≥20G，应用层吞吐量≥2Gbps，HTTP每秒事务处理数≥30000tps，最大并发连接数≥350,000，每秒新建连接数≥10000cps。
	台
	2
	
	

	4
	IPS
	1.名称:IPS
2.标准机架式硬件，交流冗余电源，硬盘容量≥1T， USB接口≥2个，RJ45串口≥1个，千兆电口≥4个（支持bypass），管理口≥*1，热备口≥*1，扩展槽位≥3个；
设备应用层吞吐量≥2G，网络层吞吐量≥11G，并发TCP会话数≥200万，每秒新增TCP会话数≥6万。
	台
	2
	
	

	5
	外网准入
	1.名称:外网准入
2.千兆电口≥8个，千兆光口≥4个,冗余电源,扩展槽位≥2个,内存≥32G，CPU≥8核8线程，硬盘≥4T；网络层吞吐≥20G，最大需支持终端同时在线数≥1000，最大并发≥2400个；
	套
	1
	
	

	6
	服务器防火墙
	1.名称:服务器防火墙
2.≥1颗国产化CPU，内存≥8G、系统盘≥8G、硬盘≥1T，≥1个MGMT口， HA口≥1个，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个（含千兆多模模块），万兆光口≥2个（含万兆多模模块）,冗余电源,扩展槽位≥1个；
	台
	2
	
	

	7
	数据中心流量探针
	1.名称:数据中心流量探针
2.内存≥32G,机械硬盘≥4TB,千兆电口≥8个,千兆光口≥4个,万兆光口≥2个，CONSOLE口≥1个,冗余电源,扩展槽位≥1个；
	台
	1
	
	

	8
	防火墙
	1.名称:防火墙
2.内存≥16G，机械硬盘≥4T，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个,冗余电源,扩展槽位≥2个；防火墙吞吐≥12G，并发连接≥300万，每秒新建连接≥10万，应用层吞吐量≥10G，全威胁吞吐量≥1.5G，SSL VPN实配≥100个；
	台
	2
	
	

	9
	准入
	1.名称:准入
2.千兆电口≥8个，千兆光口≥4个,冗余电源,扩展槽位≥2个,最大需支持终端同时在线数≥1000，内存≥32G，CPU≥8核8线程，硬盘≥4T；网络吞吐≥20G，最大并发≥2400个；
	套
	1
	
	

	10
	日志审计
	1.名称:日志审计
2.性能参数：冗余电源，千兆电口≥6个，扩展插槽≥2个，USB接口≥2个，硬盘容量≥8T；日志平均处理性能≥10000EPS，支持审计对象≥230个；
	台
	1
	
	

	11
	数据中心安全态势感知
	1.名称:数据中心安全态势感知
2.千兆电口≥6个，万兆光口≥2个（需含2个光模块),冗余电源,个扩展槽位≥2,CPU≥2颗，内存≥512G，硬盘≥48TB，支持raid，≥2个PCIE扩展槽；
	台
	1
	
	

	12
	国密堡垒机
	1.名称:国密堡垒机
2.千兆电口≥6个，万兆光口≥2个（需含2个光模块),冗余电源,个扩展槽位≥2,CPU≥2颗，内存≥512G，硬盘≥48TB，支持raid，≥2个PCIE扩展槽；
	台
	1
	
	

	13
	服务器密码机
	1.名称:服务器密码机
2.国产芯片+含国产化操作系统，管理口≥1个，HA口≥1个，千兆电口≥4个， SFP插槽≥4个，内存≥32G，数据硬盘≥4TB,冗余电源,扩展槽位≥2个；
	台
	1
	
	

	14
	签名验签服务器
	1.名称:签名验签服务器
2.机架式设备，国产化CPU和含国产化操作系统；冗余电源，支持交直流电源输入，前面板支持液晶屏显示设备信息，≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个管理口，≥16G内存，≥256G固态硬盘；
	台
	1
	
	

	15
	时间戳服务器
	1.名称:时间戳服务器
2.机架式设备，国产化CPU和含国产化操作系统，冗余电源，支持交直流电源输入，前面板支持液晶屏显示设备信息，≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个管理口，≥16G内存，≥1TB企业级机械硬盘；
	台
	1
	
	

	16
	国密SSL安全网关
	1.名称:国密SSL安全网关
2.国产芯片+含国产化操作系统，2U,千兆电口≥10个,冗余电源,扩展槽位≥2个；
	台
	1
	
	

	17
	虚拟网络域模块
	1.名称:虚拟网络域模块
	套
	1
	
	

	18
	安全工作空间模块
	1.名称:安全工作空间模块
	套
	1
	
	

	19
	堡垒机
	1.名称:堡垒机
2.机架式软硬一体设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，扩展板槽≥2个，有效存储容纳量≥4TB，
	台
	1
	
	

	20
	互联网
IPSec/SSL VPN综合安全网关
	1.名称:互联网IPSec/SSL VPN综合安全网关
2.内存≥32G,千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，千兆光口≥4个,冗余电源,扩展槽位≥1个；
	台
	2
	
	

	
	软件
	
	
	
	
	

	1
	外网EDR
	1.名称:外网EDR
2.提供管理平台以及1000个PC授权和20个server授权，可以抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击。同时提供集中的管理、监控、更新和部署等功能。
	套
	1
	
	

	2
	内网EDR
	1.名称:内网EDR
2.提供管理平台以及2000个PC授权和20个server授权，可以抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击。同时提供集中的管理、监控、更新和部署等功能。
	套
	1
	
	

	小   计
	
	
	
	





